|  |
| --- |
| ***Приложение №1*** ***Перечень закупаемых МИ*** |
|  |  |  |

**Перечень медицинских изделий 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Международное (непатентованное) название лекарственных средств и ИМН** | **Краткая характеристика** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | **Место поставки**  | **Срок поставки**  |
| **1** | Электрокардиограф 12-ти канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК12Т-01- «Р-Д» (сэкраном 141 мм по диагонали, цветной дисплей) с интерпретацией. Производитель-НПП Монитор, Россия | **Технические характеристики:**- ширина термобумаги – 110 мм, типбумаги: рулон или Z-fold бумага;- размер экрана – 116\*88 мм, с разрешающей способностью 640\*480 точек;- тип экрана – цветной TFT дисплей со светодиодной подсветкой;- разрешение печати 8 точек/мм поперек бумаги и 64 точки/мм вдоль бумаги при скорости 25 мм/сек;- скорость движения бумаги – 5; 10;12,5; 25 и 50мм/сек;- антитреморный фильтр 35Гц-20дБ/октаву, фильтр сетевого напряжения и антидрейфовый фильтр без искаженияположенияST сегмента;- возможность отключения и регулировки громкости звуковых сигналов R-зубца ЭКГ и клавиатуры;- ЧСС до 300 ударов в минуту;- возможность вывода на печать и на экран цифровой или буквенной информации;- возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции. | **шт** | **3** | **550 000** | **1 650 000** | Жамбылская область , г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А». | Срок поставки медицинской техники должен быть не более 60 календарных дней с момента подписания Договора о закупе |
|  | **Итого** |  |  |  |  | **1 650 000** |  |  |